Qmax = 55 l/min